En las siguientes imágenes mostramos las conexiones y probas que tenemos hasta ahora en las que cabe mencionar son, conexiones del módulo HC-06, servomotor, sensor de gas, así como el de presencia y luces.

Para comprobar que estamos recibiendo las señales por vía bluetooth, conectamos una led a las salidas mencionadas recibiendo como tal un 1 o 0 que se ocuparan de diferentes manera, ya sean para activar componentes o para accionar actuadores.

